Plán technické infrastruktury Bavorova 2026 až 2036
Programová oblast Jiřího Krajíce
Pracovní návrh k projednání
Bavorov 2026
Vodu, kanalizaci, ulice a energii nelze řídit po jednotlivých opravách. Chceme navázat na již připravené projekty a studii ČOV z roku 2024, ověřit aktuální stav sítí a u každé větší investice ukázat, co přinese, kolik bude stát a kdo za ni odpovídá.
1 Proč tento plán potřebujeme
Vodovody, kanalizace, čistírna odpadních vod, komunikace a energetické sítě tvoří jeden celek. Oprava povrchu před výměnou potrubí znamená další výkop a zbytečné náklady. U ČOV už město má studii z roku 2024; před volbou stavby je třeba doplnit informace o stokové síti, ověřit současný provoz a přepočítat bilanci i náklady. Velké kroky proto chceme řadit podle ověřených dat a uskutečňovat po zvládnutelných etapách.
Tento plán rozpracovává volební program oblasti Jiřího Krajíce pro období 2026 až 2030 a navazuje na něj výhledem do roku 2036. Připravenost každého záměru ověříme z dokumentace města, provozovatele a správců sítí. Následně zveřejníme harmonogram s odpovědnou osobou, cenou po řádném nacenění, termínem a stavem projektu.
Za programovou oblast ručí Jiří Krajíc. Rozhodnutí o investicích náleží orgánům města. Technické varianty připraví příslušní projektanti a odborní zpracovatelé ve spolupráci s provozovatelem. U sítí a komunikací jiných vlastníků bude město jednat s jejich správci a zveřejňovat výsledek.
2 Jaký výsledek chceme
Chceme spolehlivé zásobování pitnou vodou, nový vodojem, plán obnovy vodovodů a kanalizací, funkční ČOV a veřejné budovy s rozumnými provozními náklady. Projekt vodojemu musí potvrdit potřebnou akumulaci, podmínky gravitačního zásobování a požární rezervu. Pravidelně také zkontrolujeme plnění smlouvy s provozovatelem, rozsah fakturovaných činností, správu majetku a nezávisle ověříme kvalitu vody. Místní části budou v plánu viditelné stejně jako centrum.
Nejdříve určíme stav, rizika a cenu variant. Každý rok dokončíme omezený počet připravených kroků. Veřejný přehled investic bude u každého projektu uvádět vlastníka, aktuální etapu, očekávaný termín, přínos, rozpočet a důvod případné změny. O omezeních v ulicích budeme informovat s předstihem.
3 Zásady rozhodování
Ověřujeme před rozhodnutím. U vodovodů, kanalizace, ČOV i budov porovnáváme současný stav, budoucí potřebu a technické varianty; u ČOV vycházíme také ze studie z roku 2024.
Podzemní sítě plánujeme před obnovou povrchů. Město, provozovatel, Jihočeský kraj a správci energetických a telekomunikačních sítí budou sdílet harmonogram výkopů.
U větších staveb zveřejníme investiční i budoucí provozní náklady a očekávaný vliv na vodné nebo stočné. Financování, včetně případných dotací, ověříme před přijetím závazku.
Zakázky vypíšeme včas a srozumitelně, aby se za rovných podmínek mohli přihlásit také místní řemeslníci a firmy.
Podněty obyvatel budou mít jednoduchou cestu k nahlášení a veřejně sledovatelný stav. O zásadních variantách povedeme diskusi před rozhodnutím.
4 Pitná voda a jistota dodávky
Navážeme na připravený záměr připojení Bavorova k Jihočeské vodárenské soustavě, nového vodojemu, přivaděče a vodovodu ve Sviněticích. Před realizací prověříme platnost povolení, majetkové a provozní podmínky, cenu, harmonogram, možné národní a krajské dotace i případný příspěvek soustavy JVS. Veřejně ukážeme možné dopady na rozpočet a vodné; tyto zdroje financování zatím nepovažujeme za zajištěné.
Porovnáme zásobování dnes a po napojení včetně bezpečnosti dodávky při poruše, vydatnosti místních zdrojů, akumulace, tlakových poměrů, požární rezervy a provozních nákladů. U Svinětic zahrneme přípojky a návaznost na komunikace. Stávající zdroje prověříme pro záložní využití podle jejich kvality, vydatnosti a nákladů.
Pro Čichtice prověříme prodloužení vodovodu směrem k Blaničce. V Bavorovských Svobodných Horách necháme odborně posoudit stav a vydatnost veřejných studní i možné posílení zásobování za sucha. Technické řešení a potřebná povolení musí předcházet rozhodnutí o stavbě.
5 Obnova vodovodů a ulice bez opakovaných výkopů
Desetiletý plán obnovy vodovodů a kanalizací sestavíme podle poruch, stavu potrubí, ztrát vody, projektové připravenosti a souběhu s dalšími sítěmi. U Prachatické ověříme již připravenou projektovou dokumentaci a možnost bezvýkopové výměny řadu v roce 2027. V Husově a Na Špitále navážeme na dokumentaci pro potrubí, doplníme projekt komunikace a koordinaci VN, NN, CETIN a osvětlení; realizace podle nynějšího stavu připadá nejdříve na rok 2028. Na Drahách prověříme havarijní potřebu a rozdělení oprav do etap 2027 a 2028. Do pořadníku zařadíme také Vágnerovu.
Pro Nádražní připravíme projekt komunikace a kanalizace s odvodněním, který využije výsledky průzkumu přítoků u přejezdu, stavebnin a lokality Pod Mazným; vodovod zde již byl obnoven. U Fügnerovy nebudeme znovu plánovat hotovou obnovu vodovodu, při probíhající úpravě komunikace ověříme návaznosti. Povrchy ve Sviněticích a Tourově sladíme se sítěmi. U Prachatické komunikace a obchvatu povedeme jednání s krajem a Správou a údržbou silnic; trasu obchvatu nejprve prověří studie ve vztahu k územnímu plánu a současným požadavkům.
V dalších místních částech prověříme rozsah záměrů Svinětice–Vitice, Tourov–Štětín a Čichtice směrem k zastávce za potokem. U Strmé ověříme, zda je projekt rekonstrukce z roku 2022 včetně vody a kanalizace stále použitelný. Název „ChO Radužel“ z pracovních podkladů upřesníme před zařazením konkrétní stavby do rozpočtu.
6 Kanalizace a čistírna odpadních vod
Město si v roce 2024 nechalo zpracovat studii ČOV. Uvádí projektovanou kapacitu 2 200 ekvivalentních obyvatel a 442 m³ za den, zatímco průměrný skutečný nátok za tři předcházející roky byl asi 548 m³ za den. Čistírna je tak hydraulicky zatížena nad původní návrh, ale podle hodnoceného látkového zatížení má biologický stupeň rezervu. Studie bilančně odhaduje podíl balastních vod na 70 až 80 % přítoku; nejde o přímé změření jednotlivých zdrojů ani o podíl samotného deště.
Studie popisuje špatný technický stav některých objektů a technologií, zejména aktivační nádrže, mechanického předčištění a kalové jímky. Kvalita odtoku v hodnoceném období většinou vyhovovala povolení, objevily se však dílčí výkyvy. Vedle srážek mohou k nátoku přispívat povrchové či meliorační vody, netěsnosti stok a technologická voda z úpravny. Studie stokovou síť kamerou neprověřila a sama doporučuje její průzkum.
Studie z roku 2024 porovnala orientační investice: variantu A1 se zdrží za 34,27 mil. Kč, A2 bez zdrže za 25,53 mil. Kč a B bez zdrže za 23,00 mil. Kč. Doporučuje variantu B doplněnou o dešťovou zdrž, která však v ceně B zahrnuta není. Tyto částky nejsou současnými nabídkami ani úplnými náklady na opravy stok. Bilanci, rozsah zdrže, investiční cenu i úplné provozní náklady je třeba před rozhodnutím aktualizovat a oponovat.
Postupujeme ve dvou souběžných směrech: s provozovatelem prověříme naléhavé stavební a provozní závady ČOV a zajistíme opatření pro bezpečný nepřerušený provoz; zároveň zmapujeme a začneme řešit prokázané přítoky v celé jednotné kanalizaci. Teprve podle jejich účinku a aktualizovaného návrhu rozhodneme o rozsahu rekonstrukce ČOV. Budoucí způsob nakládání s kaly porovnáme technicky i ekonomicky.
6.1 Aktualizovat data a zmapovat stoky
Převezmeme studii z roku 2024, platná povolení a provozní údaje za roky 2024 až 2026. Ověříme skutečné průtoky, výsledky čištění, spotřebu energie, poruchy, stav aktivační nádrže, česlí, lapáku, dosazovací nádrže a kalového hospodářství. Nezávislý odborník přepočítá hydraulickou a látkovou bilanci; v některých návrhových součtech studie je nejasnost, kterou je nutné před dimenzováním vyřešit.
Využijeme existující měření na přítoku ČOV a podle chybějících dat doplníme měření za sucha i deště v hlavních stokových větvích. Kamerami a kontrolou šachet zjistíme technický stav a zdroje průsaků. Přednostně prověříme Nádražní, Pod Mazným, okolí Tírenské, přítok u železnice a rybníků nad Stavivy i vody z úpravny; průzkum však musí pokrýt celou síť. Návrh odlehčení od Jana Jindry z roku 2005 je podklad k prověření, nikoli hotový projekt.
6.2 Omezit zbytečný přítok
U každého zjištěného přítoku určíme původ, množství, vlastníka a bezpečnou cestu vody. Opravíme netěsné úseky a šachty, prověříme oddělení prokázaných povrchových a balastních přítoků a tam, kde to technické a právní podmínky dovolí, zadržení, vsak nebo samostatné odvedení srážek. Bavorov má jednotnou kanalizaci, do níž mohou být dešťové svody řádně napojeny; každé odpojení proto vyžaduje vhodnou náhradu a nesmí přenést vodu na sousedy či do jiné rizikové lokality.
Projekt Nádražní propojíme s diagnostikou u přejezdu, stavebnin a Pod Mazným. Historický návrh odlehčení od rybníků nad Stavivy ověříme z hlediska současného stavu, trasy, kapacity recipientu, povolení a dnešní ceny. U nových staveb upřednostníme podle místních podmínek zadržení a vsak vody nebo regulovaný odtok. Účinek prvních opatření změříme před konečným dimenzováním ČOV.
6.3 Rozhodnout o rekonstrukci a kalovém hospodářství
Varianty ze studie z roku 2024 použijeme jako výchozí srovnání, nikoli jako hotové zadání stavby. Prověříme zejména doporučenou variantu B se zdrží, možnost využití či sanace stávajících objektů, úplnou obnovu technologie a dopad postupného omezení přítoků. Samostatně posoudíme způsob zpracování a odvozu kalu, potřebu provozní soběstačnosti a její skutečné náklady.
Před investičním rozhodnutím přepočítáme hydraulickou i látkovou bilanci, velikost případné zdrže a úplné investiční i provozní náklady. Studie uvádí dílčí nejasnosti v návrhové bilanci a provozní srovnání nezahrnuje všechny náklady na obsluhu, údržbu a obnovu. Nezávislá oponentura proto ověří cenu, provoz za stavby, limity povolení a dlouhodobý dopad na stočné. Zastupitelstvo pak zvolí rozsah rekonstrukce a financování.
6.4 Kontrolní body ČOV
	Kdy
	Co musí být hotové
	Na čem bude stát další rozhodnutí

	Prvních 100 dní
	Převzít studii 2024, aktuální data a povolení; s provozovatelem prověřit naléhavý stav ČOV a zadat doplnění průzkumu stok.
	Schválený rozsah aktualizace, kamerování a měření v chybějících větvích.

	Do 12 měsíců
	Kamerový průzkum, měření za sucha a deště, lokalizace přítoků, přepočet bilance a nezávislé posouzení variant.
	První opatření na síti a projektová varianta ČOV včetně zdrže, kalů a úplných nákladů.

	Následující roky
	Projekty, povolení, etapové odstranění prokázaných nátoků a rekonstrukce ČOV podle schválené varianty.
	Zajištěné financování, povolení a bezpečný provozní plán během stavby.

	Po realizaci
	Opakovat srovnatelná měření a veřejně vyhodnotit výsledek.
	Doložené snížení zbytečných přítoků, kvalita odtoku a udržitelné provozní náklady.


7 Déšť v ulicích a prevence škod
Srážkovou vodu budeme řešit i mimo kanalizaci. V místech opakovaného hromadění vody zmapujeme spád ulic, vpusti, propustky, koryta a možnosti bezpečného odtoku. Podle místních podmínek mohou pomoci opravy odvodnění, menší retenční prostory, vsak nebo úprava zeleně. S vlastníky toků a pozemků stanovíme odpovědnost za údržbu i stavební zásah. Žádné opatření nesmí pouze přesunout vodu k sousedům.
Veřejný seznam rizikových míst spojíme s drobnou údržbou a projektovou přípravou. Závěry pro Nádražní, Pod Mazným a okolí Tírenské promítneme do návrhů ulic i kanalizace. U větších zásahů si vyžádáme hydrologické, majetkové a povolovací posouzení.
8 Energetické sítě budovy osvětlení a odpady
S vlastníky sítí prověříme souběh městských staveb s obnovou VN a NN v lokalitách Útěšovská, Za Kostelem, Husova a v Bavorovských Svobodných Horách a se správci telekomunikací. Sdílená mapa výkopů umožní oznámit omezení včas a neotvírat čerstvě opravenou ulici znovu.
U veřejného osvětlení zmapujeme zbývající úseky, sjednotíme technické řešení a zavedeme plán revizí a údržby. Při obnově NN distributorem využijeme podle dohody spolupokládku kabelů osvětlení. Budovy seřadíme podle spotřeby, stavu a využití; u kulturního domu, velké tělocvičny, bývalé hasičárny, domu s pečovatelskou službou a dalších vhodných objektů posoudíme zateplení, fasády a fotovoltaiku podle celkových nákladů a skutečné spotřeby.
Vyhodnotíme množství směsného odpadu, využití sběrných míst a náklady svozu. Poté prověříme svoz plastů a bioodpadu od domů, dostupnost kompostování a lepší informování o třídění. Možnost přijímat přiměřené množství stavební sutě z domácích oprav na recyklačním dvoře posoudíme podle povolení, provozu a rozpočtu; podmínky pro občany zveřejníme až po tomto ověření.
9 Zakázky informace a dostupné služby
U větších investic zveřejníme zadání, průběh přípravy, srovnání variant, schválené rozhodnutí a po dokončení skutečnou cenu. Pravidla zakázek musí být srozumitelná i místním řemeslníkům a platit pro všechny stejně. Veřejný přehled menších oprav a podnětů bude uvádět datum přijetí, odpovědnou osobu, stav a výsledek.
Budeme jednat s bankami o možnosti umístit bankomat na radnici. Prověříme technické, bezpečnostní a finanční podmínky a zveřejníme výsledek; zřízení závisí i na rozhodnutí banky.
10 Kdo za co odpovídá
	Oblast
	Hlavní odpovědnost
	Spolupráce

	Priority, rozpočet a rozhodnutí o stavbách
	Město a jeho volené orgány
	Jiří Krajíc jako garant oblasti; úřad, obyvatelé a projektanti.

	Provozní data vodovodu, kanalizace a ČOV
	Příslušný provozovatel podle smluv a povolení
	Město jako vlastník; provozní údaje jsou podkladem nezávislého ověření.

	Technický návrh a varianty investic
	Oprávněný projektant a odborní zpracovatelé
	Provozovatel, město, vodoprávní úřad a správci dotčených sítí.

	Cizí komunikace a energetické sítě
	Jejich vlastníci a správci
	Město koordinuje stavby a zveřejňuje výsledky jednání.



11 Časový rámec
V prvních měsících ověříme, které projekty lze realizovat podle existující dokumentace a které vyžadují nové měření či povolení. U ČOV navážeme na studii 2024 a současně zajistíme kontrolu naléhavého technického stavu. K dalším velkým stavbám přejdeme po odborném a finančním rozhodnutí.
	Období
	Hlavní výsledek
	Příklady kroků

	Prvních 100 dní po ustavení vedení města
	Převzetí dokumentace, stav naléhavých oprav a pořadí dalších rozhodnutí.
	Studie ČOV 2024 a provozní data; projekt JVS a Svinětice; připravené projekty ulic; kontrola smlouvy s provozovatelem a mapa výkopů.

	Roky 2027 a 2028
	Diagnostika stok, první opravy a projekty připravené k rozhodnutí.
	Přepočet variant ČOV, průzkum přítoků, Prachatická a Na Drahách podle připravenosti, projekty Husovy, Na Špitále a Nádražní.

	Roky 2029 a 2030
	Větší etapy po povolení a zajištění financování.
	Pitná voda a Svinětice, schválené zásahy do stok, rekonstrukce ČOV podle variantního rozhodnutí, energetické úpravy a osvětlení.

	Roky 2031 až 2036
	Pokračování obnovy a aktualizace potřeb.
	Další etapy sítí a ulic, provozní vyhodnocení ČOV a aktualizace desetiletého plánu.


12 Co budeme zveřejňovat a měřit
Výchozí hodnoty převezmeme z provozních dat a ověříme je. Čtvrtletně zveřejníme stav hlavních projektů; jednou ročně souhrn dosažených výsledků a vynaložených peněz. Když se původní předpoklad nepotvrdí, záměr upravíme a vysvětlíme proč.
	Oblast
	Pravidelně zveřejňovaný údaj

	Pitná voda
	Poruchy, ztráty vody, jakost a nezávislé kontroly, stav projektu JVS, cena a náklady provozu.

	Vodovody a ulice
	Připravenost a stav jednotlivých ulic, dokončené úseky, koordinace sítí, termíny a skutečná cena.

	Kanalizace a ČOV
	Přítok do ČOV při suchu i dešti, poměr čištěné a fakturované vody jako orientační údaj, zdroje přítoků, kvalita odtoku, energie a náklady.

	Energie a osvětlení
	Spotřeba a náklady budov, účinek realizovaných opatření, stav veřejného osvětlení a revizí.

	Odpady a otevřená radnice
	Množství odpadu, využití služeb, stav zakázek a závad včetně data a odpovědné osoby.


13 Závěrečné slovo
K dobré infrastruktuře patří spolehlivá voda, funkční čistírna a ulice, které se nemusí zbytečně rozkopávat. Část práce je vidět hned, velké stavby potřebují roky přípravy. Chceme průběžně ukazovat nejen hotové projekty, ale také naměřená data, porovnané varianty a důvody rozhodnutí.
U ČOV máme odborný základ z roku 2024. Doplníme aktuální provozní data a průzkum stok, ověříme technický stav a přednostně omezíme prokázané zbytečné přítoky. Po přepočtu variant a úplných nákladů rozhodneme o etapách rekonstrukce. Stejným způsobem budeme řídit vodu, energetiku a opravy ulic: s jasnou odpovědností a pravidelnou veřejnou kontrolou.
Podklady k návrhu
Volební program ANO Bavorov 2026 až 2030, programová oblast Jiřího Krajíce, verze ze 6. září 2026.
ČEVAK: Kanalizační řád Bavorov (prosinec 2019). Údaje řádu je nutné doplnit o aktuální provozní podklady.
Studie ČOV Bavorov, Ing. Jindřich Procházka, Ph.D., 30. června 2024. Orientační varianty a bilanční údaje vyžadují aktualizaci před investičním rozhodnutím.
Bavorov – odlehčení kanalizace, Jan Jindra, 5. května 2005. Historický návrh k prověření, nikoli současný projekt nebo rozpočet.
Technické body k ověření
	Téma
	Co je doloženo
	Co ověřit před rozhodnutím

	Kapacita ČOV
	Studie 2024: návrh 2 200 EO a 442 m³/den; dřívější průměrný nátok asi 548 m³/den.
	Aktuální suché a dešťové průtoky, látkové zatížení a bilanci.

	Balastní vody
	Odhad studie 70 až 80 % z přítoku; stoková síť nebyla kamerově prověřena.
	Zdroje po jednotlivých větvích a možnosti bezpečného odvedení.

	Varianty stavby
	A1, A2 a B mají orientační ceny z roku 2024; doporučená B se zdrží nemá celkovou cenu.
	Přepočet dimenzí, investic, úplných provozních nákladů a dopadu na stočné.

	Starší odlehčení
	Návrh z roku 2005 počítal s odklonem vody od rybníků nad Stavivy.
	Zda se cokoli realizovalo, vhodnost trasy, recipient, povolení a současnou cenu.


